|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_dx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inserto lamelle rettangolare** | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **AxB** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILR20x10 | 20x10 | 3 | 11 | 0,8 | 2 | | ILR20x15 | 20x15 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILR20X16 | 20X16 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILR25x10 | 25x10 | 3 | 11,5 | 0,8 | 2 | | ILR25x15 | 25x15 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILR25x20 | 25x20 | 3 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR30x10 | 30x10 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILR30x15 | 30x15 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILR30x20 | 30x20 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR30x25 | 30x25 | 3,5 | 13,5 | 1,5 | 1,5 | | ILR35x10 | 35x10 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILR35x15 | 35x15 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR35x20 | 35x20 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILR35x25 | 35x25 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR38,1x19,1 | 38,1x19,1 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILR38,1x25,4 | 38,1x25,4 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR40x10 | 40x10 | 5 | 10,5 | 1,5 | 1,5 | | ILR40x15 | 40x15 | 5 | 12 | 1 | 1,5 | | ILR40x20 | 40x20 | 5 | 12 | 1 | 2,5 | | ILR40x20+3 | 40x20 | 5 | 13 | 3 | 3 | | ILR40x25 | 40x25 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR40x30 | 40x30 | 5 | 12 | 1 | 3 | | ILR40x35 | 40x35 | 5 | 12 | 1 | 3 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/045.jpg http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/045_disegno.gif |
|  | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_dx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **AxB** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILR45X15 | 45X15 | 5 | 11 | 1,5 | 2 | | ILR45X20 | 45X20 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILR45X25 | 45X25 | 5 | 12 | 1 | 3 | | ILR45X30 | 45X30 | 5 | 12 | 1 | 2,5 | | ILR45X35 | 45X35 | 5 | 12 | 1 | 3,5 | | ILR50x10 | 50x10 | 3,5 | 12 | 1 | 2 | | ILR50x20 | 50x20 | 5 | 14 | 1 | 3 | | ILR50x25 | 50x25 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILR50x25+3 | 50x25 | 5 | 14,5 | 3 | 4,5 | | ILR50x30 | 50x30 | 5 | 13,5 | 1 | 3 | | ILR50x30+3 | 50x30 | 5 | 14,5 | 3 | 5 | | ILR50X34 | 50X34 | 5 | 14,5 | 1 | 3,5 | | ILR50x35 | 50x35 | 5 | 14,5 | 1 | 3,5 | | ILR50x40 | 50x40 | 5 | 12,5 | 1,5 | 2,5 | | ILR50,8x38,1 | 50,8x38,1 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILR55x34 | 55x34 | 5 | 14,5 | 1,5 | 4 | | ILR55x40 | 55x40 | 5 | 14,5 | 1,5 | 4 | | ILR60x15 | 60x15 | 5 | 14,5 | 1 | 2 | | ILR60x20 | 60x20 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILR60x25 | 60x25 | 5 | 14 | 1 | 2,5 | | ILR60x30 | 60x30 | 5 | 15 | 1 | 2,5 | | ILR60x30+2,5 | 60x30 | 5 | 14,4 | 2,5 | 4 | | ILR60x33 | 60x33 | 5 | 14,5 | 1,5 | 3,5 | | ILR60x35 | 60x35 | 5 | 15 | 1,5 | 3,5 | | ILR60x40 | 60x40 | 5 | 14 | 1 | 3 | | ILR60x40+4 | 60x40 | 5 | 14 | 4 | 5 | | ILR60x45 | 60x45 | 5 | 15 | 1,5 | 4 | | ILR60x50 | 60x50 | 5 | 14,5 | 1,5 | 3,5 | | ILR65X35 | 65X35 | 5 | 15 | 1 | 3 | | ILR70x20 | 70x20 | 5 | 19 | 1 | 2 | | ILR70x25 | 70x25 | 5 | 18 | 1,5 | 2,5 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/045_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_sx.gifhttp://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_dx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inserto lamelle rettangolare** | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **AxB** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILR70x30 | 70x30 | 5 | 18 | 1 | 2 | | ILR70x35 | 70x35 | 5 | 15 | 1,5 | 3,5 | | ILR70x40 | 70x40 | 5 | 18 | 1,5 | 2,5 | | ILR70x40+2,5 | 70x40 | 5 | 15 | 2,5 | 4 | | ILR70x50 | 70x50 | 55 | 15 | 2 | 5 | | ILR75X25 | 75X25 | 5 | 15 | 1 | 3 | | ILR75X50 | 75X50 | 5 | 15 | 2 | 4 | | ILR76,2x25,4 | 76,2x25,4 | 5 | 14,5 | 1,5 | 3,5 | | ILR76,2x50,8 | 76,2x50,8 | 5 | 14,5 | 2,5 | 4,5 | | ILR80x20 | 80x20 | 5 | 18 | 1,5 | 2 | | ILR80X25 | 80X25 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILR80x30 | 80x30 | 5 | 14,5 | 1 | 2,5 | | ILR80x30+2,5 | 80x30 | 5 | 14,5 | 2,5 | 4 | | ILR80x40 | 80x40 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILR80x40+3,2 | 80x40 | 5 | 24,5 | 3,2 | 4 | | ILR80x50 | 80x50 | 5 | 18 | 2 | 4 | | ILR80x60 | 80x60 | 5 | 24 | 1,5 | 3,5 | | ILR80x60+5 | 80x60 | 5 | 18,5 | 5 | 5 | | ILR90X20 | 90X20 | 5 | 14,5 | 1 | 2,5 | | ILR90X40 | 90X40 | 5 | 15 | 2 | 4 | | ILR90X45 | 90X45 | 5 | 15 | 2 | 4 | | ILR90x50 | 90x50 | 6 | 22 | 2 | 4,5 | | ILR90x70 | 90x70 | 6 | 22 | 3 | 5,5 | | ILR100x20 | 100x20 | 5 | 15 | 1,5 | 3 | | ILR100x25 | 100x25 | 5 | 15 | 1,5 | 3 | | ILR100x30 | 100x30 | 5 | 15 | 1,5 | 3,5 | | ILR100x40 | 100x40 | 5 | 14,5 | 1,5 | 4 | | ILR100x50 | 100x50 | 6 | 24 | 2 | 4,5 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/045_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero, bianco, grigio. Su richiesta possiamo modificare il colore standard | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_sx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inserto lamelle rettangolare** | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **AxB** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILR100x60 | 100x60 | 6 | 24 | 2,5 | 4,5 | | ILR100x80 | 100x80 | 6,5 | 19 | 3 | 5,5 | | ILR110x30 | 110x30 | 6 | 24 | 2 | 4 | | ILR110x60 | 110x60 | 6 | 24 | 3,5 | 5,5 | | ILR110x70 | 110x70 | 6 | 24 | 3 | 5 | | ILR120x20 | 120x20 | 6 | 21,5 | 1,5 | 3 | | ILR120x25 | 120x25 | 5 | 14,5 | 1,5 | 3 | | ILR120x30 | 120x30 | 5 | 14,5 | 1,5 | 2 | | ILR120x40 | 120x40 | 6 | 21,5 | 3 | 5 | | ILR120X50 | 120X50 | 6 | 21,5 | 3 | 5,5 | | ILR120x60 | 120x60 | 5 | 24,5 | 2 | 4 | | ILR120x60+5 | 120x60 | 5 | 18 | 5 | 5 | | ILR120x80 | 120x80 | 5 | 24 | 2 | 3 | | ILR120x80+5 | 120x80 | 7 | 25 | 5 | 8 | | ILR120x100 | 120x100 | 6 | 24 | 3,5 | 6 | | ILR125x75 | 125x75 | 6 | 24,5 | 2 | 5 | | ILR140x40 | 140x40 | 6 | 21,5 | 2 | 4,5 | | ILR140x50 | 140x50 | 6 | 21,5 | 2 | 5 | | ILR140x60 | 140x60 | 6 | 24,5 | 2 | 4,5 | | ILR140x70 | 140x70 | 6 | 24,5 | 4 | 6,5 | | ILR140x80 | 140x80 | 5 | 24,5 | 2 | 4,5 | | ILR140x100 | 140x100 | 6 | 24,5 | 2 | 4,5 | | ILR150x30 | 150x30 | 6 | 21,5 | 1,5 | 3 | | ILR150x40 | 150x40 | 6 | 21,5 | 2 | 4,5 | | ILR150x50 | 150x50 | 6 | 28 | 2 | 4 | | ILR150x50+4 | 150x50 | 6 | 28 | 4 | 7 | | ILR150x60 | 150x60 | 6 | 21,5 | 2,5 | 5 | | ILR150x75 | 150x75 | 6 | 21,5 | 2,5 | 5,5 | | ILR150x100 | 150x100 | 7 | 27 | 3 | 8 | | ILR160x50 | 160x50 | 6 | 21,5 | 2,5 | 5,5 | | ILR160x60 | 160x60 | 6 | 21,5 | 2,5 | 5 | | ILR160x80 | 160x80 | 6 | 24,5 | 3 | 5,5 | | ILR200x120 | 200x120 | 6 | 30,5 | 6,3 | 9 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/045_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero, bianco | |

