|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inserto lamelle quadrato** | | | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **D** | **h** | **H** | **Spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILQ10 | 10x10 | 4 | 12 | 1 | 2 | | ILQ12 | 12x12 | 4 | 12 | 1 | 2 | | ILQ13 | 13x13 | 4 | 12 | 0,5 | 2 | | ILQ15 | 15x15 | 3 | 14 | 1 | 2 | | ILQ16 | 16x16 | 5 | 11,5 | 1 | 2.5 | | ILQ18 | 18x18 | 5 | 11,5 | 1,5 | 3 | | ILQ19 | 19x19 | 5 | 11,5 | 1,2 | 2,9 | | ILQ20 | 20x20 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILQ22 | 22x22 | 5 | 12 | 1 | 3.5 | | ILQ22+3,5 | 22x22 | 5 | 11.5 | 3.5 | 4 | | ILQ22+4,5 | 22x22 | 5 | 11.5 | 4.5 | 5 | | ILQ22+5 | 22x22 | 5 | 11.5 | 5 | 5.5 | | ILQ25 | 25x25 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILQ25+3 | 25x25 | 5 | 11,5 | 3 | 3,5 | | ILQ25+4 | 25x25 | 5 | 11.5 | 4 | 4.5 | | ILQ25+5 | 25x25 | 5 | 11.5 | 5 | 5.5 | | ILQ25,4 | 25,4x25,4 | 5 | 11,5 | 1,2 | 3,2 | | ILQ28 | 28x28 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILQ30 | 30x30 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILQ30+2,5 | 30x30 | 5 | 11,5 | 2,5 | 4,5 | | ILQ32 | 32x32 | 5 | 11,5 | 1 | 3,5 | | ILQ34 | 34x34 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILQ35 | 35x35 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILQ35+2,5 | 35x35 | 5 | 12 | 2,5 | 5 | | ILQ38 | 38x38 | 5 | 14,5 | 1 | 3,5 | | ILQ40 | 40x40 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILQ40+3 | 40x40 | 5 | 14,5 | 3 | 5 | | ILQ40+4 | 40x40 | 5 | 14,5 | 4 | 4,5 | | ILQ40+5 | 40x40 | 5 | 14,5 | 4,5 | 5.5 | | ILQ45 | 45x45 | 5 | 14,5 | 1 | 3 | | ILQ45+3 | 45x45 | 5 | 14,5 | 3 | 5 | | ILQ48 | 48,3x48,3 | 5 | 14,5 | 1 | 2,5 | | ILQ48+2,5 | 48,3x48,3 | 5 | 14,5 | 2,5 | 4,5 | | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/046.jpg  http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/046_disegno.gif | |
|  | | | |
| |  | | --- | | [http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_home_off.gif](http://www.bmp-tappi.it/default.htm)http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_sx.gif | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **D** | **h** | **H** | **Spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILQ50 | 50x50 | 5 | 14,5 | 1 | 2,5 | | ILQ50+2,6 | 50x50 | 6,5 | 25 | 2,6 | 4 | | ILQ50+3,5 | 50x50 | 5 | 14,5 | 3,5 | 6 | | ILQ50,8 | 50,8x50,8 | 5 | 14,5 | 1,2 | 3,2 | | ILQ52 | 52x52 | 5 | 14 | 1,5 | 3,5 | | ILQ55 | 55x55 | 5 | 14,5 | 2 | 4,5 | | ILQ57,2 | 57,2x57,2 | 4 | 14,5 | 1,5 | 3 | | ILQ60 | 60x60 | 5 | 24 | 1,5 | 3,5 | | ILQ60+3 | 60x60 | 6,5 | 17,5 | 3 | 5 | | ILQ63,5 | 63,5x63,5 | 6 | 21 | 1,5 | 4 | | ILQ65 | 65x65 | 5 | 21 | 2 | 4,5 | | ILQ70 | 70x70 | 5 | 19 | 2 | 5 | | ILQ70+3,6 | 70x70 | 8 | 19,5 | 3,6 | 5 | | ILQ75 | 75x75 | 6 | 21 | 2 | 4,5 | | ILQ76,2 | 76,2x76,2 | 6 | 21 | 2,5 | 5 | | ILQ80 | 80x80 | 6 | 21 | 2 | 4 | | ILQ80+3 | 80x80 | 8 | 24 | 3 | 5 | | ILQ80+4 | 80x80 | 6 | 21 | 4 | 6 | | ILQ82,6 | 82,6x82,6 | 6 | 21 | 2 | 4,5 | | ILQ88,9 | 88,9x88,9 | 6 | 21 | 2 | 4 | | ILQ90 | 90x90 | 6 | 25 | 3 | 5 | | ILQ95 | 95x95 | 6 | 21,5 | 3,5 | 5,5 | | ILQ100 | 100x100 | 7 | 24 | 1 | 4 | | ILQ100+5 | 100x100 | 7 | 24 | 5 | 8 | | ILQ101,6 | 101,6x101,6 | 6 | 24 | 2,5 | 5,5 | | ILQ110 | 110x110 | 6 | 24 | 3 | 5 | | ILQ114,3 | 114,3x114,3 | 6 | 24 | 2,5 | 5,5 | | ILQ120 | 120x120 | 5 | 25 | 2,5 | 5 | | ILQ125 | 125x125 | 5 | 25 | 3 | 6 | | ILQ140 | 140x140 | 6 | 34 | 4 | 7 | | ILQ150 | 150x150 | 6 | 27 | 5 | 8 | | ILQ150+10 | 150x150 | 6 | 27 | 10 | 12,5 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/046_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero | |



