|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FILETTATURA | PRESSIONE MAX DIMENSIONI MM | | | |
|  | **POLLICI** | **BAR** | **A** | **B** | **D** |
|  | 1/4” | 400 | 110 | 71 | 35 | 6 |
|  | 3/8” | 400 | 110 | 73 | 40 | 10 |
|  | 1/2” | 350 | 110 | 83 | 43 | 13 |
|  | 3/4” | 350 | 180 | 95 | 55 | 20 |
|  | 1” | 350 | 180 | 112 | 65 | 25 |
|  | 1.1/4” | 350 | 180 | 120 | 65 | 25 |
|  | 1.1/2” | 350 | 180 | 124 | 65 | 25 |

