|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_dx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inserto lamelle rotondo** | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **D** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILT10 | 10 | 3,5 | 11 | 1 | 2 | | ILT12 | 12 | 3,5 | 11 | 1 | 2 | | ILT13 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | | ILT14 | 14 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILT15 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 | | ILT16 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | | ILT18 | 18 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT18+2,5 | 18 | 5 | 11,5 | 2,5 | 3,5 | | ILT19 | 19 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT20 | 20 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT21 | 21 | 5 | 11,5 | 1 | 2 | | ILT22+0,5 | 22 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT22 | 22 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT22+2 | 22 | 5 | 11,5 | 2 | 3,5 | | ILT23 | 23 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT24 | 24 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT24+3 | 24 | 5 | 11,5 | 3 | 3,5 | | ILT25+0,5 | 25 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT25 | 25 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT25+3,5 | 25 | 5 | 11,5 | 3,5 | 4 | | ILT25,4 | 25,4 | 5 | 11,5 | 1,2 | 3,2 | | ILT26 | 26 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT27 | 27 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT28 | 28 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT30 | 30 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT30+2,5 | 30 | 5 | 11,5 | 2,5 | 4,5 | | ILT32 | 32 | 5 | 12 | 1 | 2,5 | | ILT32+2,5 | 32 | 5 | 11,5 | 2,5 | 4,5 | | ILT32+3,5 | 32 | 5 | 11,5 | 3,5 | 5,5 | | ILT34+0,5 | 34 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT34 | 34 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT34+3,5 | 34 | 5 | 11,5 | 3,5 | 4 | | ILT35+0,5 | 35 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT35 | 35 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT35+2,5 | 35 | 5 | 11,5 | 2,5 | 4,5 | | ILT36+0,5 | 36 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT36 | 36 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT37 | 37 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT38+0,5 | 38 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT38 | 38 | 5 | 11,5 | 1 | 3,5 | | ILT38+3 | 38 | 5 | 11,5 | 3 | 5 | | ILT40+0,5 | 40 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1 | | ILT40 | 40 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT40+3 | 40 | 5 | 11,5 | 3 | 5 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/044.jpg http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/044_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero | |



|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | http://www.bmp-tappi.it/img/pulsanti_ita/btn_vuoto_dx.gif | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inserto lamelle rotondo** | |
| tutte le misure sono espresse in millimetri   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice** | **Dimensioni** | | | **Riferimenti di utilizzo** | | | **D** | **h** | **H** | **spessore del tubo** | | | **Min.** | **Max.** | | ILT42 | 42 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT42+2 | 42 | 5 | 11,5 | 2 | 4 | | ILT43 | 43 | 5 | 11,5 | 2 | 2,5 | | ILT44,5 | 44,5 | 5 | 11,5 | 1,2 | 3,2 | | ILT45 | 45 | 5 | 11 | 1 | 3,5 | | ILT45+3 | 45 | 5 | 11,5 | 3 | 5 | | ILT46 | 46 | 5 | 11,5 | 1,5 | 3,5 | | ILT48 | 48 | 5 | 11,5 | 1,2 | 3,6 | | ILT48+2,5 | 48 | 5 | 11,5 | 2,5 | 5 | | ILT50+0,5 | 50 | 5 | 11,5 | 0,5 | 1,2 | | ILT50 | 50 | 5 | 11,5 | 1 | 2,5 | | ILT50+2,5 | 50 | 5 | 11,5 | 2,5 | 4,5 | | ILT50+3,5 | 50 | 5 | 11,5 | 3,5 | 6 | | ILT50,8 | 50,8 | 5 | 11,5 | 1,2 | 3 | | ILT52 | 52 | 5 | 14,5 | 1,5 | 3,5 | | ILT55 | 55 | 5 | 11,5 | 1 | 3 | | ILT55+3 | 55 | 5 | 14,5 | 3 | 5 | | ILT57,2 | 57,2 | 5 | 14,5 | 1,2 | 2,7 | | ILT60 | 60 | 5 | 18,5 | 1,5 | 3 | | ILT60+3 | 60 | 5 | 21 | 3 | 4,5 | | ILT63,5 | 63,5 | 5 | 20,5 | 1,5 | 3,5 | | ILT65 | 65 | 5 | 21 | 1,5 | 3,5 | | ILT65+3 | 65 |  |  | 3 | 5 | | ILT70 | 70 | 5 | 21 | 1,5 | 4,5 | | ILT75 | 75 | 6 | 21,5 | 1 | 3,5 | | ILT75+3 | 75 | 6 | 21 | 3 | 5 | | ILT76 | 76 | 6 | 21,5 | 1,6 | 4 | | ILT76+3,5 | 76 |  |  | 3,5 | 6 | | ILT80 | 80 | 4 | 21 | 1,5 | 3 | | ILT80+3 | 80 |  |  | 3 | 5,5 | | ILT82,6 | 82,6 | 6 | 21 | 2 | 4,5 | | ILT85 | 85 | 6 | 21 | 3,5 | 6 | | ILT85+3,5 | 85 | 6 | 21 | 3,5 | 6 | | ILT88 | 88,9 | 6 | 21,5 | 1,8 | 4 | | ILT88+3,5 | 88,9 | 6 | 21 | 3,5 | 6 | | ILT90 | 90 | 6 | 20 | 2,5 | 5 | | ILT95 | 95 | 6 | 21 | 1,5 | 4 | | ILT100 | 100 | 6 | 28,5 | 2 | 4,5 | | ILT101,6 | 101,6 | 6 | 28 | 3,6 | 6 | | ILT102 | 102 | 5 | 20 | 2 | 4 | | ILT105 | 105 | 6 | 29 | 2 | 4,5 | | ILT108 | 108 | 6 | 28 | 3 | 5 | | ILT110 | 110 | 6 | 28,5 | 2 | 4,5 | | ILT114 | 114 | 6 | 29 | 3,2 | 5,5 | | ILT120 | 120 | 6 | 28,5 | 2 | 4 | | ILT125 | 125 | 6 | 33 | 2 | 6 | | ILT127 | 127 | 6 | 34 | 3,2 | 7 | | ILT130 | 130 | 6 | 33 | 2 | 6 | | ILT133 | 133 | 6 | 33 | 2 | 6 | | ILT140 | 140 | 6 | 34 | 2 | 6,5 | | ILT150 | 150 | 6 | 34 | 2 | 7 | | ILT152,4 | 152,4 | 6 | 34 | 3,5 | 7,5 | | ILT159 | 159 | 6 | 34 | 2 | 6,5 | | ILT160 | 160 | 6 | 34 | 2,5 | 7 | | ILT165 | 165 | 6 | 34 | 3,2 | 7,5 | | ILT168,3 | 168,3 | 6 | 34 | 2 | 6,5 | | ILT177,8 | 177,8 | 6 | 34 | 3,2 | 8 | | ILT193,7 | 193,7 | 6 | 34 | 2,9 | 8 | | http://www.bmp-tappi.it/img/prodotti/2004/big/044_disegno.gif |
| **Materiale:** polietilene (LDPE) **Colore:** nero | |

